**更新说明：**

1. 修改超高层建筑退让检测；
2. 层高折算：增加地下储藏间的超高折算。
3. 设备平台：修改算法；
4. 避难空间：修改算法，增加避难人数属性；
5. 导出FBX：实体需要根据规划用地上的“黄海标高”属性调整标高；
6. 审核报告：指标审核报告增加背景水印；
7. 增加超高层建筑间距、建筑退让检测；
8. 道路红线增加“道路宽度”属性，其值为：15米以下|15(含)-25米|25(含)-40米|40米及以上；
9. 架空：修改架空层计容；
10. 失误检测：增加对避难人数、面积检测；